**Правила обращения с газовыми баллонами**

             Многие природные газы являются источниками опасности для человека. Однако наиболее опасными являются метан (городской магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ (в баллонах), используемые в быту. При утечке они вызывают удушье, отравление и способны привести к взрыву, поэтому необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми приборами, колонками, печами и ухода за ними.

**ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ**

• Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал.

• Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей.

• Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов.

• Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты.

• После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора.

• Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия.

• Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту.

• Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения.

• В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа.

• По окончании работ кран баллона закройте.

• Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.